**ZP. 34111-8/10** Będzin, dnia 19.07.2010r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2**

**WYJASNIENIA I ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający:       Gmina Będzin** reprezentowana przez  
**Prezydenta Miasta Będzina** z siedzibą  
**ul. 11-go Listopada 20  
                                42 – 500 Będzin**

 dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„ Budowa parkingu między ulicami Modrzejowską i Małachowskiego**

**Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz z**godnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**PYTANIE 1:** W związku z przystąpieniem do przetargu na w/w zadanie stwierdzamy niespójności w dokumentacji dot. „wykonanie kanalizacji deszczowej”.

W przedmiarze robót, projekcie technicznym – zestawieniu materiałów oraz rysunkach technicznych przedstawiających profile, wykazano różne ilości i typy studzienek kanalizacyjnych. Analizując powyższe w przedmiarze winno być:  
Poz. 17 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 – szt.3  
Poz. 17 a Studnie FASER FIX – SUPER 100 KS z wlotem DN 1000-szt.2

**ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający dokonuje zmiany pozycji nr 17 przedmiaru robót załącznik nr 6 do SIWZ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** |
| **17**  **d.1.2** | **KNNR 4**  **1413-03** | **Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości do 3m w**  **gotowym wykopie**  **3** | **studnia**  **studnia** | **3** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **3** |

**Zamawiający dodaje poz.17a do przedmiaru robót dot. „wykonania kanalizacji deszczowej”:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** |
| **17 a**  **d.1.2** | **Kalkulacja własna** | Montaż studni FASER FIX – SUPER 100 KS z wlotem DN 1000  **2** | **studnia**  **studnia** | **2** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2** |

**UWAGA!!!**

**W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić dodaną pozycje 17a.**

**PREZYDENT MIASTA**

**mgr Radosław Baran**